**Часть 5.**Документации о проведении запроса котировок

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

«Поставка пакетов упаковочных полиэтиленовых**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | Единица измерения | Количество |
| Наименование характеристики | Значение характеристики, единица измерения | | |
| 1. | Пакет упаковочный 40х60 \* | Назначение | для упаковки пищевой продукции (рыба и рыбная продукция) | | | штука | 60 000 |
| Цвет | прозрачный (неокрашенный) | | |
| Размеры | ширина | **40** см | |
| длина | **60** см | |
| Вес 100 пакетов, не менее | **3,564 кг** | | |
| Сварные швы | должны быть по всей длине ровными, без прожженных мест и складок, клеевой шов должен быть ровным, без непроклеенных мест и складок; с нижним швом, выдерживаемый вес не менее 10 кг | | |
| Толщина пленки | ***не менее 80*** мкм | | |
| Материал | ПВД (полиэтилен высокого давления) | | |
| Сорт полиэтилена | высший | | |
| Требования к материалу | полиэтилен должен быть разрешен для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами в соответствии с ГОСТ 16337-77 | | |
| 2. | Пакет упаковочный 50х80 \* | Назначение | для упаковки пищевой продукции (живая рыба) | | | штука | 40 000 |
| Цвет | прозрачный (неокрашенный) | | |
| Размеры | ширина | | **50** см |
| длина | | **80** см |
| Вес 100 пакетов, не менее | **5,888 кг** | | |
| Сварные швы | должны быть по всей длине ровными, без прожженных мест и складок, клеевой шов должен быть ровным, без непроклеенных мест и складок; с нижним швом, выдерживаемый вес не менее 10 кг | | |
| Толщина пленки | ***не менее 80*** мкм | | |
| Материал | ПВД (полиэтилен высокого давления) | | |
| Сорт полиэтилена | высший | | |
| Требования к материалу | полиэтилен должен быть разрешен для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами в соответствии с ГОСТ 16337-77 | | |
| 3. | Пакет «майка» \* | Назначение | для упаковки пищевой продукции (рыба и рыбная продукция) | | | штука | 100 000 |
| Материал | ПНД (полиэтилена низкого давления) | | |
| Размеры | **32+18х58** см | | |
| Цвет | белый | | |
| Наличие логотипа | наличие логотипа заказчика, логотип наносится методом флексографии, печать 1+0. | | |
| Цвет логотипа | PANTONE 021c (по согласованию с заказчиком, может быть изменен).  Макет расположения логотипа прилагается (по согласованию с заказчиком). | | |
| Сварные швы | должны быть по всей длине ровными, без прожженных мест и складок, клеевой шов должен быть ровным, без непроклеенных мест и складок | | |
| Толщина пленки | ***не менее 20*** мкм | | |
| Требования к материалу | полиэтилен должен быть разрешен для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами в соответствии с ГОСТ 16338-85 | | |

*\* Требуется предоставление образцов планируемых к поставке Товаров. Срок предоставления – до окончания срока подачи заявок Предоставление образцов осуществляется в будние дни с 08:00 до 17:00 по адресу: 354393, Краснодарский край, г. Сочи, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, 45-А, кабинет №16*

1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком собственными силами, самостоятельно и за свой счёт по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, д. 45-А, склад АО «Племзавод «Адлер».

2. Сроки поставки Товара: в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня заключения договора либо предварительной оплаты партии товара Заказчиком, в соответствии с условиями договора.

3. Поставка Товара осуществляется в полном объеме.

4. Требования к качеству товара: поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 12302-2013 «Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия». Качество товара должно быть подтверждено декларацией/сертификатом соответствия или иными документами предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель гарантирует качество и безопасность поставляемого товара. Заказчик вправе предъявить Исполнителю требования в связи с недостатками поставленного товара, выявленными в процессе использования товара.

В случае обнаружения брака при приемке товара, вся партия товара подлежит замене силами и за счет Поставщика в соответствии с условиями договора.

5. Упаковка товара: товар должен быть упакован в упаковку, отвечающую требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», технических условий производителя, иных требований законодательства, действующих в Российской Федерации.

Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке к месту поставки и погрузо-разгрузочных работ. Упаковка должна сохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и порчи при перевозке любым транспортном с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Не допускаются дефекты, приводящие к полной или частичной потере товарного вида и затрудняющие использование Товара по назначению. Не допускаются механические повреждения Товара – пятна, царапины и пр., в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах. Недопустимы повреждения упаковки Товара, в том числе допущенные при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

Транспортная упаковка должна быть снабжена наклейкой, содержащей информацию о Поставщике, наименовании товара и его количестве и сроками использования.

6. Маркировка товара: в соответствии с требованиями ГОСТ 12302-2013 «Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия» предъявляемыми для пакетов, контактирующих с пищевой продукцией.