Часть 5. Документации о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка сетных камер с кормовым дном»

1. Характеристика, описание, количество товара.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 | Ед.измерения | Кол-во | Качество, технические характеристики товара, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры и его параметры | |
| Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед.изм. показателя | Описание, значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Сетная камера с кормовым дном | 32.30.16.132  Садки  рыболовные | шт. | 40 | Назначение | для установки в пластиковых понтонах в осетровом цехе |
| Форма садка | прямоугольник |
| Периметр, м | Не менее 17 не более 18 |
| Размер садка, м | Не менее 4,8\*3,8 и не более 5,0\*4,0 |
| Глубина, м | 2,5 |
| Дель **сетной камеры** (стенок и наружного слоя) | Безузловая;  Разрывная нагрузка не менее 51 кгс на ячею;  Ячея, мм - 16\*16;  Структура нити в дели - не менее ТЕКС 187\*3 или аналог по системе Денье  Условный диаметр нити не менее 1,9 мм. |
| Дель **кормового стола** (внутреннего слоя дна) | Безузловая;  Ячея, мм – не менее 3,0\*3,0  Разрывная нагрузка не менее 30 кгс на ячею;  Структура нити ТЕКС не менее 93,5\*3 или аналог по системе Денье;  Условный диаметр нити не менее 1,5 мм.  Расположение ячеек - квадрат |
| Усиление | Верхний периметр - канат не менее 10 мм;  по ватерлинии – отсутствует;  стыка дна и стенок – канат не менее 10 мм;  Утяжеляющий канат отсутствует |
| Канаты не менее 10 мм вертикальные, шт. | Не менее 4 |
| Петли крепления по верхнему периметру, шт. | *Не менее 8* |
| Петли грузовые, шт | *в соответствии с предложением участника* |

1.1. Примерный эскиз в Приложении к Техническому заданию.

**2. Место и способ поставки товара:** определяется по результатам закупки согласно предложения Поставщика с учетом согласования с Покупателем.

**3. Сроки и условия поставки:** определяется по результатам закупки согласно предложения Поставщика с учетом согласования с Покупателем.


**4. Требования к качеству поставляемого Товара:**

Товар должен быть новым, ранее не бывшим в использовании, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

Качество поставленного товара должно соответствовать требованиям проекта Договора (ч. 4 документации о проведении запроса котировок), действующего законодательства Российской Федерации и подтверждаться соответствующими документами.

ПРИЛОЖЕНИЕ к Техническому заданию

на Поставку сетных камер с кормовым дном

****