**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Поставка дизельного топлива

1. Наименование закупки: Поставка дизельного топлива.

2. Описание и технические характеристики:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Пп | Наименование ГСМ | Код по ОКПД2 | Соответствие  ГОСТ | Единица измерения | Количество |
| 1 | Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное / летнее экологического класса К5 | 19.20.21.345: Топливо дизельное межсезонное экологического класса К5 | 32511-2013 | л; дм3 | 36 000 |
| 19.20.21.315  Топливо дизельное летнее экологического класса К5 |

3. Место поставки товара: 354393, Краснодарский край, г. Сочи, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, д. 45-А.

4. Срок поставки: Начало срока поставки – с даты заключения договора. Окончание срока поставки – 31 июля 2022 г. Поставка осуществляется партиями в объеме не менее 5 000 л; дм3 и не более 10 000 л; дм3 за одну отдельную поставку, в течение 24 часов с момента поступления заявки Заказчика.

5. Назначение товара: для заправки дизельных электрических генераторов и дизельных электростанций.

6. Условия приемки товара: Топливо принимают партиями. Партией считают любое количество продукта, изготовленного в ходе непрерывного технологического процесса, по одной и той же технологической документации, однородного по компонентному составу и показателям качества, сопровождаемого одним документом о качестве (паспортом продукции), выданным при приемке на основании испытания объединенной пробы.

При поставке топлива поставщик обязан предоставить заказчику информацию о наименовании и марке топлива, его соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826.

Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 (далее – Технический регламент), подтверждается поставщиком по требованию заказчика путем предоставления копии паспорта продукции.

Паспорт должен содержать:

- наименование и обозначение марки;

- наименование изготовителя (фамилию уполномоченного изготовителем лица) или импортера, или продавца, их местонахождение (с указанием страны);

- обозначение стандарта ГОСТ 32511-2013;

- нормативные значения и фактические результаты испытаний, подтверждающие соответствие топлива требованиям стандарта ГОСТ 32511-2013 и Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №826;

- дату выдачи и номер паспорта;

- подпись лица, оформившего паспорт;

- сведения о декларации соответствия (при наличии);

- сведения о наличии или отсутствии в топливе присадок.

При поставке Товара Поставщик осуществляет заправку (налив) Товаром ёмкостей Заказчика.

Операции по сливу-наливу, транспортированию бензинов, содержащих этанол, проводятся в соответствии с ГОСТ 1510-84. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

7. Требования к качеству и безопасности товара: Качество и безопасность товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации: ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия», техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №826.

Маркировка, транспортирование - в соответствии с ГОСТ 32511-2013.