Часть 5 Тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка столов инкубационных в рамках реализации проекта «Капитальный ремонт существующих бассейнов с распределительным каналом и строительство новых некапитальных сооружений АО «Племзавод «Адлер»: Мальковый цех. Технологическое оборудование»

1. Характеристика, описание, количество.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 | Ед.измерения | Кол-во | Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры и его параметры\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | стол инкубационный 5200х650х850 | 28.30.86.110  Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки | шт. | 1 | Технические характеристики согласно чертежа в Приложении (рис.1),  Каркас металлический: труба металлическая профильная 40\*40 мм , толщина \_\_\*\*мм;  пластиковые накладки на ножках  Лоток из полипропилена: толщина материала \_\_\_мм\*\*  с отверстием под канализацию Д 50мм |
| **2** | стол инкубационный 5000х650х850 | 28.30.86.110  Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки | шт. | 1 | Технические характеристики согласно чертежа (рис.2)  Каркас металлический: труба металлическая профильная 40\*40 мм , толщина \_\_\*\*мм;  пластиковые накладки на ножках  Лоток из полипропилена: толщина материала \_\_\_мм\*\*  с отверстием под канализацию Д 50мм |
| **3** | стол инкубационный 2350х650х850 | 28.30.86.110  Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки | шт. | 1 | Технические характеристики согласно чертежа (рис.3)  Каркас металлический: труба металлическая профильная 40\*40 мм , толщина \_\_\*\*мм;  пластиковые накладки на ножках  Лоток из полипропилена: толщина материала \_\_\_мм\*\*  с отверстием под канализацию Д 50мм |
| **4** | стол инкубационный 5000х500х850 | 28.30.86.110  Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки | шт. | 2 | Технические характеристики согласно чертежа (рис.4)  Каркас металлический: труба металлическая профильная 40\*40 мм , толщина \_\_\*\*мм;  пластиковые накладки на ножках  Лоток из полипропилена: толщина материала \_\_\_мм\*\*  с отверстием под канализацию Д 50мм |
| **5** | стол инкубационный, 4800х600х850 | 28.30.86.110  Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки | шт. | 2 | Технические характеристики согласно чертежа (рис.5)  Каркас металлический: труба металлическая профильная 40\*40 мм , толщина \_\_\*\*мм;  пластиковые накладки на ножках  Лоток из полипропилена: толщина материала \_\_\_мм\*\*  с отверстием под канализацию Д 50мм |

\* *Допускается к рассмотрению предложение других вариантов конструкции стола в рамках установленных размеров с обязательных представлением схемы с указанием технических характеристик*

*\*\* Устанавливается согласно предложения участника закупки, признанного победителем*

**2. Сроки и условия поставки:** Условия поставки уточняются в соответствии с предложением Поставщика.

**3. Требования к качеству поставляемого Товара:**

Товар должен быть новым, ранее не бывшим в использовании, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

Качество поставленного товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и подтверждаться соответствующими документами.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ТЕХНИЧЕКОМУ ЗАДАНИЮ



рис.1



рис.2



рис.3



рис.4



рис.5