**Часть 5.**Документации о проведении запроса котировок

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Поставка автомобиля Lada Largus «Рефрижиратор»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Наименование товара (работы, услуги)** | | | |
| Поставка автомобиля Lada Largus «Рефрижиратор» | | | | |
| **2.** | **Объем закупаемых товаров** | | | |
| Количество | | | 1 штука | |
| **3.** | **Назначение товара** | | | |
| Доставка мороженой рыбы и рыбной продукции | | | | |
| **4.** | **Требуемые характеристики автомобиля** | | | |
| На момент поставки автомобиль должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, технически исправным, готовым к эксплуатации, в споре и под запретом не состоять, не быть обремененным правами третьих лиц. Год производства не ранее 2021. | | | | |
| Марка, модель | | | | Lada Largus |
| Цвет | | | | Белый |
| Грузоподъемность | | | | Не менее 670 кг. \* |
| Двигатель | | | | 1.6 л. 16-кл. (106 л.с.) |
| Привод | | | | Передний 4х2 |
| Трансмиссия | | | | Механическая |
| Комплектация | | | | Не ниже Comfort \* |
| Кондиционер в салоне водителя | | | | Наличие |
| Количество дверей | | | | \* |
| Дополнительное оборудование | | | | \* |
| **5.** | **Грузовое пространство** | | | |
| Объем полезного пространства | | | | Не менее 3 м3 \* |
| Высокая крыша | | | | Наличие |
| Освещение | | | | Наличие |
| Изолированная капсула | | | | Наличие |
| Пол изолированной капсулы | | | | *\*указать материал, толщину материала* |
| Стены, потолок, перегородка изолированной капсулы | | | | *\*указать материал, толщину материала* |
| Колесные арки изолированной капсулы | | | | *\*указать материал, толщину материала* |
| Проем задних дверей | | | | *\*указать материал, толщину материала* |
| Утеплитель задних и боковых дверей | | | | *\*указать материал, толщину материала* |
| Отделка пола рифленым алюминием | | | | Наличие |
| **6.** | **Холодильное оборудование** | | | |
| Достигаемое охлаждение | | | | от -20℃ до +12℃ |
| Марка, модель | | | | \* |
| Гарантия на холодильное оборудование | | | | Не менее 24 месяцев |
| **7.** | **Требования к качеству** | | | |
| Транспортное средство соответствовать комплектации завода-изготовителя и требованиям технического задания, должно быть сертифицировано и соответствовать требованиям к качеству и безопасности, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственных стандартов, применяемыми для товаров такого рода, и действующих на территории Российской Федерации.  Товар, подлежащий передаче, должен соответствовать или превышать требования технических спецификаций по производительности и эргономическим показателям. Товар должен быть укомплектован в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации. | | | | |
| **8.** | **Требования к маркировке** | | | |
| В соответствии с ГОСТ 33990-2016 «Транспортные средства. Маркировка. Технические требования», ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств. | | | | |
| **9.** | **Требования к срокам и условиям поставки** | | | |
| Срок поставки - в течение 40 (Сорока) рабочих дней с даты предварительной оплаты товара Заказчиком.  Место поставки: склад/представительство Поставщика на расстоянии не более 2000 км. от адреса местонахождения Заказчика.  Заказчик самостоятельно осуществляет вывоз Товара с согласованного с Поставщиком места поставки. | | | | |
| **10.** | | **Условия оплаты** | | |
| Оплата товара производится безналично путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика указанный в договоре в следующем порядке:  - Предварительная оплата Товара в размере 60 (Шестидесяти) процентов от его стоимости производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора и направления Заказчику надлежаще оформленного счёта на оплату товара.  - Окончательный расчет за Товар производится Заказчиком в срок не более 10 (Десяти) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного договором, после получения надлежаще оформленного счёта на оплату от Поставщика. | | | | |
| **11.** | | **Требования к гарантиям, гарантийному сроку** | | |
| Гарантийные обязательства: не менее чем 24 (Двадцать четыре) месяцев или 100 000 км. пробега (в зависимости от того, что наступит ранее), но не менее срока гарантии, предоставляемой заводом производителем, со дня поставки Товара. Гарантийный срок исчисляется со дня получения товара Заказчиком.  Выполнение гарантийных обязательств должно осуществляться авторизованными сервисными центрами производителя поставляемого товара и комплектующих. | | | | |
| **12.** | | **Требования к предоставлению документов** | | |
| На единицу товара должна предоставляться бесплатно необходимая техническая документация по эксплуатации и обслуживанию: паспорт транспортного средства (ПТС), заполненный гарантийный талон, сервисная книжка, руководство по эксплуатации, документ, подтверждающий страну происхождения товара и иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  Все передаваемые документы должны быть выполнены на русском языке. | | | | |