Часть 5. Документации о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«ПОСТАВКА ВИХРЕВЫХ ВОЗДУХОДУВОК»

1. **Характеристика, описание, количество.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 | Ед.измерения | Кол-во | Качество, технические характеристики товара, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры и его параметры | |
| Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед.изм. показателя | Описание, значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Воздуходувка вихревая | 28.13.28.000 Компрессоры прочие | шт. | 16 | Марка и модель | Unokor GL-320-21,  GL 318-19 или эквивалент |
| Мощность, кВт | Не более 3 |
| Производительность, м3/час | Не менее 300 |
| Напряжение , В | 380 |
| Максимальное избыточное давление | Не менее 190 кПа |
| Максимальный вакуум | -190 кПа |
| Сила тока, А | 9 |
| Диаметр патрубков, мм | 50 |

**2. Место поставки товара:** склад Покупателя по адресу 354393, Краснодарский край, г. Сочи, с. Казачий Брод, ул. Форелевая,45-А или терминал Транспортной компании в г. Сочи (Адлерский район).

**3. Сроки и условия поставки:** определяется по результатам закупки согласно предложения Поставщика с учетом согласования с Покупателем.

**4. Требования к качеству поставляемого Товара:**

Товар должен быть новым, ранее не бывшим в использовании, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

Качество поставленного товара должно соответствовать требованиям проекта Договора (ч. 4 документации о проведении запроса котировок) а также действующего законодательства Российской Федерации и подтверждаться соответствующими документами.

**5. Требования к маркировке, упаковке, транспортировке Товара:**

Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в упаковке, обеспечивающей сохранность товара/комплектующих по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки/разгрузки. Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен).

**6. Требования к гарантии:**

Срок гарантийного обязательства от фирмы производителя устанавливается в соответствии с предложением поставщика при условии соблюдения правил эксплуатации, но не менее 12 месяцев с приемки. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента фактической передачи товара.

**7. Сопроводительные документы**

счёт;

счет-фактура[[1]](#footnote-1);

оригиналы товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или оригинал Универсального передаточного документа, в 2 (двух) экземплярах;

товарно-транспортная накладная (в 2 (двух) экземплярах) или транспортная накладная (приложение № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом) (в случае поставки Товара силами сторонней организации) (в 2 (двух) экземплярах) и/или иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида Товара.

Инструкция по эксплуатации, технический паспорт (или иной документ).

Все сопроводительные документы должны быть на русском языке.

1. В случае применения Поставщиком общей системы налогообложения (ОСНО) [↑](#footnote-ref-1)